: 嵌入式设备的整体耗电量（测得的）

: 代码运行耗电量

: 操作系统耗电量（os在待机状态下的耗电量，此时cpu都是idle）

**…**

: 运行特定代码片段时的耗电量

: 单核心运行代码的耗电量

: 多核心并行运行代码的耗电量

条件：计算任务相同，忽略核间通信等消耗，只关注计算部分（负荷最大）